**KARTA PRODUKTU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino Sp. z o.o.  ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 40  67-100 Nowa Sól  NIP 925 212 56 68  [sklep@kotlycamino.pl](mailto:sklep@kotlycamino.pl) | **KARTA PRODUKTU**  **zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 814/2013 w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 812/2013 uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE** | | | |
| **Bufor ciepła (Model)** | CMO50 | CMO100 | CMO150 | CMO200 |
| Klasa energetyczna | A | A | A | A |
| Straty postojowe [W] | 22 | 28 | 30 | 33 |
| Pojemność [L] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| **Zasobnik CWU z wężownicą (Model)** | CWU/CMO200 | | | |
| Klasa Energetyczna | A | | | |
| Straty postojowe [W] | 33 | | | |
| Pojemność [L] | 200 | | | |
| **Zasobnik kombinowany 2w1 [Model]** | CMO50/200 | | CMO100/200 | |
| Klasa energetyczna | A | | A | |
| Straty postojowe [W] | 36 | | 40 | |
| Pojemność [L] | 250 | | 300 | |